Επιλέξτε την πρίζα που επιθυμείτε να εγκαστήσετε τον εξοπλισμό.

1. Συνδέστε τον διακλαδωτή τηλεφώνου με την πρίζα τηλεφώνου.
2. ̕Α. Συνδέστε τη μια άκρη του γκρί τηλεφωνικού καλωδίου σε μια από τις δύο θύρες του διακλαδωτή τηλεφώνου και την άλλη άκρη στη θύρα υποδοχής ADSL του Router.

Β. Στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής σας συσκευής στη δεύτερη θύρα του διακλαδωτή τηλεφώνου παρεμβάλλοντας ένα φίλτρο.

1. ̕Χρησιμοποιήστε το μπλέ καλώδιο Εthernet για να συνδέστε τη θύρα δικτύου (Ethernet) του υπολογιστή σας με μια απο τις τέσσερις κίτρινες θύρες Ethernet του Router.
2. ̕Συνδέστε το μετασχματιστή ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας του Router και στη συνέχεια συνδέστε τον στην πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι λυχνίες ενδείξεων Power, DSL, Οnline, WiFi, Ethernet θα αναβοσβίσουν στιγμιαία

̕

* Για να συνδέστε επιπρόσθετες τηλεφωνικές συσκευές σε άλλες τηλεφωνικές πρίζες, θα πρέπει σε κάθε μια να παρεμβάλετε ένα φίλτρο.